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местные нормативы градостроительного проектирования Муниципального образования Усть-Абаканский район РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
1. Основная часть 
Общие положения
Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия (далее также – местные нормативы, МНГП Усть-Абаканского района) подготовлены в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Абаканский район в области градостроительной деятельности. 
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. 
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.
Объектами местного значения муниципального района являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Республики Хакасия, уставом муниципального района и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района.
Местные нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.
Настоящие местные нормативы разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия и муниципальными правовыми актами муниципального образования Усть-Абаканский район с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района, стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по ее реализации, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц с соблюдением положений Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Хакасия, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 07.02.2022 № 090-30-п (далее – РНГП РХ).
При разработке МНГП Усть-Абаканского района также были использованы Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71, отраслевые методические рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения объектами.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения являются количественной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде:
удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории городского образования;  
удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;
интенсивности использования территории.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения являются пространственной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.
Значения расчетных показателей установлены с учетом фактической доступности и уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.
Расчетные показатели, принятые в соответствии с нормативными правовыми документами соответствующих органов власти, установлены путем указания ссылки на соответствующие документы.
Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории муниципального образования Усть-Абаканский район базируется на принципах дифференциации, принятых в РНГП РХ. 
Настоящие местные нормативы включают в себя:
– основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса;
– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования. 
Термины и определения, используемые в настоящих местных нормативах, соответствуют принятым в федеральном законодательстве в сфере градостроительной деятельности и в РНГП РХ.
Перечень используемых в настоящих местных нормативах сокращений приведен в приложении 1.
Перечень использованных в настоящих местных нормативах нормативных правовых актов и иных документов приведен в приложении 2.
[bookmark: _Toc488148027][bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK219]1.1. Расчетные показатели объектов местного значения в области жилищного строительства
1.1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции индивидуальных, блокированных, малоэтажных и среднеэтажных жилых домов устанавливаются градостроительными регламентами правил землепользования и застройки поселений Усть-Абаканского района 
1.1.2. Расчетные показатели плотности населения в различных видах жилой застройки приведены в таблицах 1.1.1 и 1.1.2.
Таблица 1.1.1
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Жилой квартал
	 Расчетная плотность населения в границах квартала, чел./га 
	Тип жилой застройки
	Расчетная плотность населения, чел./га

	
	
	блокированная
	170

	
	
	малоэтажная
	200

	
	
	среднеэтажная
	210

	Примечания:
[bookmark: P5060][bookmark: P5064]1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 35 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
[bookmark: P5065]2. Расчетная плотность населения может увеличиваться или уменьшаться не более чем на 30% при предоставлении соответствующего обоснования.
[bookmark: P5066]3. При комплексном развитии застроенных территорий показатель расчетной плотности населения не нормируется, при условии соблюдения иных расчетных показателей, имеющих непосредственное влияние на допустимую расчетную плотность населения.




Таблица 1.1.2
	Зона индивидуальной жилой застройки
	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га
	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, м2 
	Расчетная плотность населения, чел./га в зависимости от среднего показателя семейственности 

	
	
	
	3,0
	4,5

	
	
	400
	38
	56

	
	
	600
	27
	41

	
	
	800
	23
	35

	
	
	1000
	20
	30

	
	
	1200
	18
	26

	
	
	1500
	14
	21

	
	
	2000
	12
	18

	
	
	2500
	10
	16

	
	
	3000
	9
	13

	
	
	3500
	8
	11

	
	
	4000
	6
	10

	Примечание. Вариации показателя семейственности рекомендуется применять при осуществлении деятельности по комплексному развитию территорий, предназначенных для предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.



1.2. Расчетные показатели объектов местного значения в области образования
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования приведены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет – 70 мест.
Размер земельного участка на 1 место 
до 100 мест – 40 м2, 
свыше 100 – 35 м2, 
в комплексе яслей-садов свыше 500 мест – 30 м2.
Для встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций – 14 м2.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Для населенных пунктов с численностью населения до 5000 чел. - 30 мин транспортной доступности.
Для населенных пунктов с численностью населения от 5000 чел. - 10 мин транспортной доступности.

	Общеобразователь–ные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет – 95 мест.
Размер земельного участка на 1 место при вместимости организации
до 400 учащихся – 50 м2,
от 401 до 500 учащихся – 60 м2,
от 501 до 600 учащихся – 50 м2,
от 601 до 800 учащихся – 40 м2,
от 801 до 1100 учащихся – 33 м2,
от 1101 до 1500 учащихся – 21 м2.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность при индивидуальной и Для населенных пунктов с численностью населения до 5000 чел. - 30 мин транспортной доступности.
Для населенных пунктов с численностью населения от 5000 чел. - 10 мин. транспортной доступности.

	Организации дополнительного образования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет – 80 мест из них:
– 70 мест, реализуемых на базе общеобразовательных организаций;
– 10 мест, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных).
Размер земельного участка 15 для отдельно стоящего здания – 15 м2/место.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 30 мин.


	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на район – 1 ед.
Размер земельного участка:
– для отдельно стоящих объектов, оказывающих консультативные, диагностические услуги, проведение экспертизы и просвещения – 0,5 га на 1 объект,
– для отделения дневного пребывания несовершеннолетних – 40 м2 на 1 место.


	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 30 мин.

	Примечания:
[bookmark: P2600]1. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены:
а) на 30% в условиях реконструкции здания дошкольной образовательной организации и в условиях строительства за счет сноса старого образовательного учреждения, не подлежащего реконструкции (при отсутствии иных мест размещения), а также в случае, если земельный участок граничит с озелененной территорией рекреационного назначения или находится на территории индивидуальной жилой застройки;
б) на 15% при размещении на рельефе с уклоном более 20 ‰.
2. Для встроенных дошкольных образовательных организаций необходимая площадь участка для размещения игровых площадок может быть предусмотрена как в границах земельного участка здания, в который встроена дошкольная образовательная организация, так и на обособленном земельном участке. Размер игровых площадок принимается в соответствии с СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования».
3. При планировании учебных трансформеров, совмещенных объектов, размер земельного участка определяется как сумма земельного участка, необходимого для размещения общеобразовательной организации и размера игровых площадок для встроенных дошкольных образовательных организаций.
4. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены:
а) на 28% в условиях реконструкции здания общеобразовательных организаций и в условиях строительства за счет сноса старого учебно-образовательного учреждения, не подлежащего реконструкции (при отсутствии иных мест размещения), а также в случае, если земельный участок граничит с озелененной территорией рекреационного назначения или находится на территории индивидуальной жилой застройки;
б) на 20% при условии размещения физкультурно-оздоровительной зоны, учебно-опытной зоны общеобразовательной организации на автономном земельном участке, а также в случае использования площадок спортивного назначения иных организаций, расположенных в пределах 500 м от здания общеобразовательной организации.
5. Число мест в организациях дополнительного образования определяется с учетом сменности образовательных организаций.
5. При численности населения сельских населенных пунктов от 500 до 1000 человек размещение дошкольных образовательных организаций целесообразно осуществлять в составе многофункциональных (образовательных) комплексов.
6. Число мест в организациях дополнительного образования определяется с учетом сменности образовательных организаций.
7. Дифференциацию организаций дополнительного образования по направлениям дополнительных общеобразовательных программ необходимо определять исходя из количества детей, фактически охваченных определенным направлением, а также с учетом целевых показателей и индикаторов государственных и муниципальных программ в области образования, культуры и спорта, предпочтения жителей проектируемой территории.
8. Значение расчетного показателя для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций включает в себя число мест в организациях государственной и муниципальной формы собственности, для организаций дополнительного образования – число мест в организациях государственной, муниципальной, частной и иной формы собственности.



1.3. Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры 
1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области культуры приведены в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1
	Библиотеки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Межпоселенческая библиотека - 1 ед. на район.
Детская библиотека - 1 ед. на район 

	2
	
	
	

	2
	Общедоступные библиотеки поселений
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на поселение – 1 ед. 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 30 мин.

	33
	Центр культурного развития
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на район – 1 ед.

	44
	Учреждение культуры клубного типа
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. в поселении с численностью населения:
 свыше 10 тыс. чел. – 70 ед.;
от 7 до 10 тыс. чел. – 75 ед.;
от 5 до 7 тыс. чел. – 80 ед.;
от 3 до 5 тыс. чел. – 85 ед.;
от 2 до 3 тыс. чел. – 150 ед.;
от 2 до 3 тыс. чел. – 150 ед.;
от 1 до 2 тыс. чел. – 200 ед.;
от 0,5 до 1 тыс. чел. – 150 ед.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 30 мин.


	5
	Музей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на район – 1 ед. 

	6
	Кинозал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов для сельских поселений с численностью населения свыше 3 тыс. человек и городского поселения – 1ед.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 20 мин.


	Примечания:
[bookmark: P1312]1. Межпоселенческую и детскую библиотеки, центр культурного развития рекомендуется размещать в административном центре муниципального района.
[bookmark: P1313]2. Детские библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты либо в качестве структурных подразделений межпоселенческой библиотеки.
[bookmark: P1314]3. Размещение общедоступных библиотек, учреждений культуры клубного типа в сельских поселениях следует предусматривать на уровне схемы территориального планирования муниципального района согласно вопросам местного значения, принятым в частях 3, 4 статьи 14, части 1 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
[bookmark: P1315]4. Общедоступные библиотеки поселений рекомендуется размещать в административных центрах городских и сельских поселений.
[bookmark: P1316]5. При наличии в сельском поселении населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек необходимо размещать филиалы общедоступных библиотек.
[bookmark: P1317]6. В составе библиотек городских и сельских поселений должны размещаться детские отделения.
[bookmark: P1318]7. На поселение создается не менее 1 учреждения культуры клубного типа.
[bookmark: P1319]8. Обязательно размещение учреждения культуры клубного типа в административном центре поселения.
9. Учреждения культуры клубного типа необходимо размещать в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек.
[bookmark: P1321]10. При численности населения сельских населенных пунктов менее 1 тыс. человек размещение учреждений культуры клубного типа целесообразно осуществлять в составе многофункциональных комплексов.
[bookmark: P1322]11. В муниципальных районах для обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, создается передвижной многофункциональный культурный центр - 1 транспортная единица.
[bookmark: P1323]12. Кинозалы следует размещать в составе учреждений культуры клубного типа, в центрах культурного развития. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, организуется кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.
[bookmark: P1324]13. Здание центра культурного развития должно вмещать в себя зрительный зал, кинозал, помещения для проведения работы с детьми, для работы клубных формирований и т.д.
[bookmark: P1325]14. Значение расчетного показателя включает в себя возможность создания кинозалов за счет средств федерального, регионального, местного бюджета и внебюджетных источников.



1.4. Расчетные показатели объектов местного. значения в области физической культуры и спорта
[bookmark: OLE_LINK311][bookmark: OLE_LINK312]1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и спорта приведены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1
	Объекты физической культуры и спорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Единовременная пропускная способность (далее – ЕПС) объектов спорта на 1 тыс. человек – 117 чел. (до 2025 г.), –122 чел. (до 2030 г.).   

	2
	Плавательные бассейны
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь зеркала воды на 1 тыс. человек в поселениях с численностью населения свыше 5 тыс. человек – 25 м2

	2
	Плоскостные спортивные сооружения 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории на 1 тыс. чел. в поселении с численностью населения:
 свыше 5 тыс. чел. – 1500 м2;
от 3 до 5 тыс. чел. – 2000 м2;
от 1 до 3 тыс. чел. – 3000 м2;
до 1 тыс. чел. – 4000 м2.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность - 15 мин.

	3
	Физкультурно-спортивные залы 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь пола на 1 тыс. чел. в поселении с численностью населения:
 свыше 5 тыс. чел. – 250 м2;
от 3 до 5 тыс. чел. – 300 м2;
от 1 до 3 тыс. чел. – 350 м2;
до 1 тыс. чел. – 400 м2.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 30 мин.


	4
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов для поселений с численностью населения свыше 5 тыс. чел. – 1 ед.


	Примечания:
1. Значение расчетного показателя включает в себя мощность объектов спорта всех форм собственности: государственной, муниципальной, частной и иной формы собственности.
2. В муниципальных районах, имеющих низкий уровень обеспеченности объектами спорта, достижение ЕПС в размере 122 человек на 1000 населения (в соответствии с Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244) возможно после 2030 года.
3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
4. Отдельно стоящие физкультурно-спортивные залы рекомендуется размещать в населенных пунктах с численностью населения свыше 2 тыс. человек, плоскостные спортивные сооружения - в населенных пунктах с численностью населения свыше 200 человек.



1.5. Расчетные показатели объектов местного значения в области муниципального архива
1.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области муниципального архива приведены в таблице 1.5.1.
Таблица 1.5.1
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	Муниципальный архив
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на район – 1 ед.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не устанавливается 


1.6. Расчетные показатели объектов местного значения в области молодежной политики
1.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области культуры приведены в таблице 1.5.1.
Таблица 1.6.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1
	Учреждения по работе с детьми и молодежью
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на 3 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет – 1 ед.
Размер земельного участка на объект – 0,3 га 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 30 мин.



1.7. Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог общего пользования и транспортного обслуживания населения
1.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения приведены в таблице 1.7.1.
Таблица 1.7.1
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, - 0,1848 км/км2. 


	Автостанции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Вместимость автостанции при расчетном суточном отправлении:
от 100 до 200 пассажиров – 10 мест;
от 200 до 400 пассажиров – 25 мест;
от 400 до 600 пассажиров – 50 мест;
от 600 до 1000 пассажиров – 75 мест.

Количество постов (посадки/высадки) при расчетном суточном отправлении:
от 100 до 200 пассажиров – 2 (1/10 ед.;
от 200 до 400 пассажиров – 3 (2/1) ед.;
от 400 до 600 пассажиров – 3 (2/1) ед.;
от 600 до 1000 пассажиров – 5 (3/2) ед.

Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади) – 0,13 га

	Примечания:
1.  Расчетные показатели, отражающие технические характеристики дорог принимаются по таблице 27 РНГП РХ.
2. Расчетные показатели, отражающие характеристики общественного пассажирского транспорта принимаются по таблице 27 РНГП РХ 



1.7.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей, пешеходной доступности гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, пешеходной доступности стоянок временного хранения легковых автомобилей принимаются по нормам разделов 11.31 - 11.37 СП 42.13330.2016.
1.7.3. Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».
1.7.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях (приобъектных стоянок) принимаются в соответствии с таблицей 37 РНГП РХ и приложением Ж СП 42.13330.2016.

1.8. Расчетные показатели объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры 
[bookmark: Par57]1.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры приведены в таблице 1.8.1, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.
Таблица 1.8.1
	№
п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	Пункты редуцирования газа (ПРГ), 
	Размер земельного участка для размещения ПРГ, кв. м
	от 4,0

	2
	Источники тепловой энергии.
Центральные тепловые пункты.
 
	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности
	Этажность

	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5

	
	
	
	64,6
	58,7
	52,8
	50,9

	
	
	Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности
	Этажность

	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5

	
	
	
	61,3
	57,9
	56,2
	46,0

	
	
	Размер земельного участка для отдельно стоящих блочно-модульных источников тепловой энергии малой мощности, га
	от 0,002

	[bookmark: P2381]Примечание - В соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», вопросы по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на территории сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. В связи с этим указанные объекты следует предусматривать при подготовке схемы территориального планирования муниципального района.


1.9. Расчетные показатели объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
1.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий принимаются по таблице 19 РНГП РХ.
1.10. Расчетные показатели объектов местного значения в области гражданской обороны
1.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области гражданской обороны принимаются по таблице 20 РНГП РХ.

1.11. Расчетные показатели объектов местного значения в области и содержания мест захоронения и ритуальных услуг
1.11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов в области содержания мест захоронения и ритуальных услуг приведены в таблице 1.11.1.
Таблица 1.11.1
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	Кладбище
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Удельная площадь кладбища на 1000 чел.:
 – традиционного захоронения – 0.24 га;
 – урновых захоронений после кремации – 0,02 га. 

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не устанавливается


1.12. Расчетные показатели объектов местного значения в области общественного питания, торговли, бытового обслуживания
1.12.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области общественного питания, торговли, бытового обслуживания приведены в таблице 1.12.1.
Таблица 1.12.1
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	Объекты торговли
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество стационарных торговых объектов на район – 137 ед., в т.ч.  по продаже продовольственных товаров – 62 ед.

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность – 1,5 км 
Транспортная доступность – 15 мин.

	Предприятия общественного питания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обеспеченность местами на 1 тыс. человек – 40 мест. 


	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность – 1,5 км 
Транспортная доступность – 15 мин.

	Предприятия бытового обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Обеспеченность рабочими местами на 1000 человек – 9 мест.


	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность – 1,5 км 
Транспортная доступность – 15 мин.

	Примечание - Пешеходная доступность для населения населенного пункта установлена для случая, когда объект размещается в населенном пункте, а транспортная, когда объект размещается за границей населенного пункта (в другом населенном пункте). 


[bookmark: _Hlk176109057]1.13. Расчетные показатели объектов местного значения в области благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха
1.13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха приведены в таблице 1.13.1.
Таблица 1.13.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип расчетного показателя
	Содержание и значение расчетного показателя

	1
	Озелененные территории общего пользования 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь озелененной территории общего пользования в сельском населенном пункте на 1 человека – 12 м2, 

	2
	Набережные
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на район – 1 ед..

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность– 20 мин.


	3
	Пляжи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории пляжа на одного посетителя – 8 м2, для детей – 4 м2.
Протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя – 0,25 м

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 20 мин.



1.13.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жителей многоквартирного жилого дома площадью элементов благоустройства (площадок) придомовой территории приведены в таблице 1.6.2.
Таблица 1.6.2
	№ п/п
	Назначение площадки
	Минимальный удельный размер площадки, м2/чел


	1
	Места хранения транспорта
	3,20

	2
	Озеленение
	4,50

	3
	Площадки для выгула собак
	0,30

	4
	Площадки для игр детей
	0,70

	5
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,10

	6
	Физкультурно-спортивные площадки и сооружения
	2,00

	7
	Хозяйственные площадки
	0,30

	8
	Итого:
	11,1

	Примечания:
1. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений, в том числе обеспечить возможность проезда (подъезда) специальной и пожарной техники к жилому зданию и наличие специальной площадки с разметкой для ее установки.
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
3. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 м2/чел. на застроенных территориях, подлежащих комплексному развитию.
4. Допускается организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки в радиусе до 500 м.



1.14. Расчетные показатели объектов местного значения в области сбора, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
[bookmark: OLE_LINK320]1.14.1. Минимально допустимое количество площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) принимается по данным Реестров мест (площадок) для накопления ТКО на территориях поселений Усть-Абаканского района. Пешеходная доступность площадок не более 100 м от жилого дома.
[bookmark: _Toc467625425]

[bookmark: _Toc488147997]2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
[bookmark: _Toc488147999][bookmark: _Toc483049294][bookmark: _Toc401578976]2.1. Цели и задачи подготовки МНГП местных нормативов
2.1.1. МНГП Усть-Абаканского района разработаны в целях обеспечения: 
– благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Усть-Абаканский район и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;
– пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного стратегией и программами социально-экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район.
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]2.1.2. Подготовка МНГП Усть-Абаканского района включает решение ряда основных задач:
1) определение видов ОМЗ муниципального района, подлежащих нормативному правовому регулированию в МНГП Усть-Абаканского района в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
2) определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения муниципального района объектов местного значения, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;
3) установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства Российской Федерации (далее – РФ) и Республики Хакасия, муниципальных правовых актов муниципального образования Усть-Абаканский район, соблюдении технических регламентов и сводов правил, с учетом стратеги, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район;
4) анализ расчетных показателей, содержащихся в нормативах градостроительного проектирования Республики Хакасия с целью использования их в нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия;
5) подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в МНГП Усть-Абаканского района.
Решению перечисленных задач предшествует анализ современном состоянии и стратегии (прогноза) социально-экономического развития муниципального района. 
[bookmark: _Toc479953571][bookmark: _Toc488148000]2.2. Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального района 
2.2.1. Муниципальное образование Усть-Абаканский район Республики Хакасия (далее также – муниципальный район, район) наделен статусом муниципального района Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и наделении их, соответственно, статусом муниципального района, городского, сельского поселения». 
2.2.2. Административный центр муниципального района является рабочий поселок Усть-Абакан. В границах муниципального района находятся 39 населенных пунктов, входящих в 13 поселений (1 городское и 12 сельских):
Вершино-Биджинский сельсовет, 
Московский сельсовет, 
Усть-Абаканский поссовет, 
Расцветовский сельсовет, 
Опытненский сельсовет, 
Калининский сельсовет, 
Сапоговский сельсовет, 
Райковский сельсовет, 
Доможаковский сельсовет, 
Весенненский сельсовет, 
Чарковский сельсовет, 
Усть-Бюрьский сельсовет, 
Солнечный сельсовет.
2.2.3. Численность населения городского поселения Усть-Абаканского района на 01.01.2023 составила 47052 человек, из них:
· городского населения 13749 человек;
· сельского населения 33303 человек;
· женщины 24687 человек;
· мужчины 22365 человек.
В 2022 году умерло 542 чел., родилось 399 чел., миграционный приток составил 1795 чел.
2.2.4. Район расположен в области резко-континентального климата, характеризующегося большой амплитудой температуры воздуха. Для климата характера малоснежная, суровая с ясной солнечной погодой и дневными оттепелями зима, сухое и жаркое лето. Средняя температура воздуха в декабре -16 - 18°С, средняя температура воздуха в июле +20°С. Абсолютный минимум температуры составляет -45°С, абсолютный максимум достигает +37°С. Годовое количество осадков - 400 мм в северной части, до 600 мм в южной части территории района.
2.2.5. Усть-Абаканский район расположен в центральной части Республики Хакасия, пересекая ее с востока на запад. Граничит на западе с Кемеровской областью, на севере с Ширинским, Боградским районами и Сорским городским округом, на востоке с Красноярским краем и городским округом г.Абакан, на юге - с Аскизским, Бейским и Алтайским районами. Протяженность территории района с запада на восток – около 150 км, с севера на юг – около 70 км. Площадь района 7511,4 км². Наиболее удаленные от районного центра населенные пункты: аал Чарков – 110 км., с.Усть-Бюр – 105 км., с. Весеннее – 80 км., аал Доможаков – 65 км., аал Райков – 60 км.
2.2.6. Территория района входит в наиболее развитый Центральный экономический район и лежит в узле основных транспортных связей Республики Хакасия.
Усть–Абаканский район относится к аграрно - промышленному типу. Крупные предприятия района: кирпичный завод ООО «Усть-Абаканское», золотодобывающая компания «Золотая звезда», АО «Уйбатский леспромхоз», АО «Усть-Абаканский» (овощи), АО «Птицевод» (производство яиц и диетического мяса). 
2.2.7. Через Усть-Абаканский район проходят основные автомобильные магистрали Республики Хакасия: федеральная трасса М-54 «Енисей» и автодорога регионального значения Абакан-Ак-Довурак. Также имеется разветвленная сеть автодорог межмуниципального значения. Протяженность дорог местного значения – 1401,3 км., в том с твердым покрытием – 716,7 км.
2.2.8. Через территорию района проходят две железнодорожные линии: «Абакан-Копьево-Ачинск» и «Новокузнецк-Бискамжа-Абакан» Красноярской железной дороги ОАО «РЖД». На территории района располагаются 8 железнодорожных станций
2.2.9. Образовательные программы дошкольного образования реализуют 22 образовательные организации, в том числе в условиях полного дня – 8 дошкольных образовательных организаций и 14 структурных подразделений, в группах кратковременного пребывания – 2 школы и 4 детских сада, в группах предшкольной подготовки – 3 школы.
Система дополнительного образования представлена 3 организациями дополнительного образования:
МБУДО «Усть-Абаканский центр дополнительного образования»;
МБУДО «Усть-Абаканская детская школа искусств»:
МБУДО «Усть-Абаканская спортивная школа».
Также дополнительное образование в районе осуществляется общеобразовательными учреждениями района. 
2.2.10. Сеть общедоступных учреждений культуры Усть-Абаканского района:
- 30 муниципальных учреждений культурно-досугового типа;
- 1 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Абаканская централизованная библиотечная система», в которую входит 25 филиалов;
- 2 муниципальных музея: муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» и муниципальное казенное учреждение культуры «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей».
Библиотечная система района включает в себя 25 библиотек, из них 2 модельных библиотеки, которые обслуживают пользователей всех возрастных категорий и социальных групп.
2.2.11. База физической культуры и спорта включает - 115 объектов, в том числе: 1 стадион, 24 спортивных зала, 72 плоскостных сооружений, 2 стрелковых тира, 2 стрельбища. 
2.2.12. Показатели муниципальной статистики, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Усть-Абаканского района и отражающие обеспеченность населения объектами местного значения, приведены на сайте Федеральной службы государственной статистики – https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm.. 
[bookmark: _Hlk151735522]2.2.13. В муниципальном районе действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, планируемые и прогнозируемые целевые показатели которых могут влиять на установление расчетных показателей МНГП Усть-Абаканский района: 
1) схема территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район;
2) Стратегия социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года; 
3) План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года;
4) Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район на 2022 год и на период до 2024 года;
5) муниципальные программы муниципального района, связанные с возможностью создания объектов местного значения:
·  «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»;
·  «Развитие образования в Усть-Абаканском районе»:;
·  «Культура Усть-Абаканского района»;
·  «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе»;
·  «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»;
·  «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»;
·  «Жилище»;
·  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»;
·  «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе».
[bookmark: _Hlk151736572]2.3. Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых устанавливаются расчетные показатели, и состава расчетных показателей
2.3.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.
2.3.2. В пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ указываются ОМЗ муниципального района, относящиеся к следующим областям:
а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.
[bookmark: _Hlk151736672]2.3.3. Объекты местного значения муниципального района, подлежащие отображению на схеме территориального планирования муниципального района, также указаны в статье 8 Закона Республики Хакасия от 05.10.2012 № 83-ЗРХ «О градостроительной деятельности на территории Республики Хакасия». 
[bookmark: _Hlk151736702]2.3.4. Объекты местного значения являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (далее – ОМС). Круг вопросов местного значения муниципального района установлен в статьях 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно этому закону вопросы местного значения Усть-Абаканского района также отражены в статье 5 Устава муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия. 
2.3.5. Вопросы местного значения муниципального района, имеющие отношение к градостроительному проектированию, соответствующие им объекты местного значения и наличие полномочий у ОМС муниципального района по нормативному правовому регулированию обеспеченности и доступности объектов местного значения для населения приведены в в приложении 3.
2.3.6. МНГП Усть-Абаканского района не регламентируют показатели и положения о безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах и иных нормативно-технических документах. МНГП Усть-Абаканского района не должны противоречить техническим регламентам безопасности в области территориального планирования и планировки территорий и разрабатываются с учетом указанных технических регламентов.
[bookmark: Par1763]2.3.7. Подготовка МНГП Усть-Абаканского района осуществлялась в отношении только объектов местного значения, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов в информационно – справочных целях приводятся ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.
2.3.8. ОМС имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в статье 15 которого органам региональной власти и местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. ОМС в свой деятельности обязаны руководствоваться принятыми на государственном уроне требованиями к организации безбарьерной среды для инвалидов, не устанавливая их самостоятельно в границах муниципального района. Сведения о требованиях по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения приведены в пункте 4.7 РНГП РХ,
[bookmark: _Toc479953577][bookmark: _Toc488148006][bookmark: _Hlk151737409]2.4. Обоснование значений расчетных показателей
2.4.1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на: 
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся: 
 – в нормативных правовых актах Российской Федерации;
 – в нормативных правовых актах Республики Хакасия; 
 – в муниципальных правовых актах Усть-Абаканского района;
 – в национальных стандартах и сводах правил; 
[bookmark: sub_19051]2) соблюдении: 
 – технических регламентов; 
 – нормативов градостроительного проектирования Республики Хакасия;
3) учете показателей и данных, содержащихся: 
 – в стратегии и программах социально-экономического развития Усть-Абаканского района, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального района;
 – в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально- демографическом составе и плотности населения на территории муниципального района;
[bookmark: sub_19054] – в документах территориального планирования Российской Федерации и Республики Хакасия;
 – в документах территориального планирования Усть-Абаканского района и материалах по их обоснованию; 
 – в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения муниципального района;
 – в методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей местных нормативов. 
Перечень нормативных правовых актов (далее – НПА) и иных документов, использованных при разработке и обосновании расчетных показателей, содержащихся в основной части настоящих местных нормативов, приведен в приложении 2.
2.4.2. В соответствии с ч.2 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РНГП могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе муниципального района. РНГП РХ в своем составе содержат предельные значения расчетных показателей объектов местного значения муниципального района. 
2.4.3. Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых РНГП, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых РНГП. 
Таким образом, предельные значения показателей в региональных нормативах задают рамочные ограничения для значений показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения муниципального района.
В разделе 2 РНГП РХ установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения. Поэтому эти предельные значения целесообразно принять за основу при определении значений таких показателей в МНГП Усть-Абаканского района.
2.4.4. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения):
 – вместимость (производительность, мощность, количество мест) объекта;
 – количество единиц объектов;
 – площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта; 
 – иные нормируемые показатели, характеризующие объект.
2.4.5. Территориальную доступность объектов характеризует удаленность мест размещения объектов местного значения от мест проживания населения. Показателем территориальной доступности является протяженность (длина) маршрута движения от места жительства до объекта, измеряемая метрами (километрами), или продолжительность (время) движения по маршруту, измеряемая минутами (часами), с установленной расчетной скоростью движения. При определении пешеходной доступности применяется расчетная скоростью движения человека 3 км/час. При определении транспортной доступности применяется расчетная скорость движения на индивидуальном легковом транспорте в границах города – 30 км/час. Территориальная доступность от места жительства до объекта определяется по минимальному по длине или времени движения маршруту из множества возможных маршрутов.
2.4.6. В целях создания рациональной системы обеспеченности и доступности для населения объектов социальной инфраструктуры необходимо учитывать планировочную структуру – деление города на районы, микрорайоны, кварталы. Объекты необходимо размещать с учетом факторов приближения их к местам жительства и работы. Должны предусматриваться уровни обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в зависимости от частоты пользования (повседневного, периодического и эпизодического пользования), значения (федерального, регионального, местного), численности населения населенного пункта, роли населенного пункта в системе расселения. Частота пользования населением объектов социальной инфраструктуры определяет необходимость установления пешеходной либо транспортной доступности
2.4.7. В границах элементов планировочной структуры со сложившейся застройкой, подлежащих минимальным градостроительным преобразованиям, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры следует принимать в соответствии со сложившимся уровнем при условии сохранения плотности населения. В границах территорий, подлежащих комплексному развитию, необходимо предусматривать размещение полного комплекса объектов социальной инфраструктуры.
[bookmark: _Hlk151737566]2.4.8. Положения по обоснованию расчетных показателей с привязкой к номерам пунктов основной части местных нормативов, содержащих эти показатели, приведены в таблице 2.4.1. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для установления значений расчетных показателей. 
Таблица 2.4.1
	Пункты с РП ОМЗ основной части местных нормативов
	Положения по обоснованию содержания и значений РП ОМЗ 

	1.1. РП ОМЗ в области жилищного строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры размещаемых на них жилых домов устанавливаются в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки.
По состоянию на 2023 год общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 31,1 м2.
Расчетные показатели плотности населения в различных видах жилой застройки установлены по значениям таблицы А.1 приложения А РНГП РХ.
Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры является показателем обеспеченности населения территорией для размещения объектов жилищного строительства. Расчетная плотность населения определяет предельное минимальное значение обеспечения территорией, выражается в предельной максимально допустимой расчетной плотности населения.
Расчетная плотность населения позволяет определить максимальную численность населения в границах рассматриваемой территории и, соответственно, потребность в размещении объектов социальной, инженерной инфраструктуры необходимой мощности для этой территории; применяется при разработке схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов и проектов планировки территорий поселений

	1.2. РП ОМЗ в области образования
	Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности и максимально допустимой территориальной доступности объектов образования установлены согласно предельным значениям в таблице 12 РНГП РХ. 

	1.3. РП ОМЗ в области культуры 
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры установлены следуя Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 с учетом норм таблицы 13 РНГП РХ. 

	1.4. РП ОМЗ в области физической культуры и спорта
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными сооружениями устанавливаются следуя приказам Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». 
Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности и максимально допустимой территориальной доступности объектов образования установлены согласно предельным значениям в таблице 14 РНГП РХ..

	1.5. РП ОМЗ в области муниципального архива
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального архива установлены по нормам таблицы 15 РНГП РХ. 


	1.6. РП ОМЗ в области молодежной политики
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области молодежной политики установлены по нормам таблицы 16 РНГП РХ. 


	1.7. РП ОМЗ в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения установлены по нормам таблицы 17 РНГП РХ. 


	1.8. РП ОМЗ в области инженерной инфраструктуры
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области инженерной инфраструктуры установлены по нормам таблицы 18 РНГП РХ. 


	1.11. РП ОМЗ в области содержания мест захоронения и ритуальных услуг
	[bookmark: OLE_LINK319]Удельной площадь кладбищ традиционного захоронения и кладбищ урновых захоронений после кремации установлена в соответствии с таблицей 21 РНГП РХ.

	1.12. РП ОМЗ в области общественного питания, торговли, бытового обслуживания
	[bookmark: OLE_LINK443][bookmark: OLE_LINK444][bookmark: OLE_LINK445]Минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами торговли установлен в соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Хакасия, утвержденными Постановление Правительства Республики Хакасия от 04.09.2023 № 677. Максимально допустимый уровень пешеходной доступности установлен по нормам СП 42.13330.2016.
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами общественного питания, бытового обслуживания и доступность этих объектов принята по нормам СП 42.13330.2016. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов установлен с учетом существующих размеров населенных пунктов и расстояний между ними.

	1.13. РП ОМЗ в области благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения площадью озелененных территорий общего пользования (парк, сад, сквер, бульвар, набережная) установлены в соответствии с таблицей 32 РНГП РХ и таблицей 9.2 СП 42.13330.2016.
Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответствии с п. 9.27 СП 42.13330.2016. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жителей многоквартирного жилого дома площадью элементов благоустройства приняты по нормам таблицы А.1 приложения А РНГП РХ.

	1.14. РП ОМЗ в области сбора, обработке и захоронения твердых коммунальных отходов
	Проектирование объектов в области сбора, обработке и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) проводится в соответствии Территориальной схемой обращения с отходами Республики Хакасия, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 26.12.2022 № 010-941-пр.
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Хакасия установлены приказами Госкомтарифэнерго Хакасии от 08.08.2012 № 86-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».  
К объектам местного значения муниципального района в области сбора и вывоза твердых коммунальных отходов отнесены площадки для установки контейнеров для сбора мусора. 
Минимально допустимое количество площадок принимается по данным Реестров мест (площадок) для накопления ТКО на территории Усть-Абаканского района, 
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3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
[bookmark: _Toc496532911][bookmark: _Toc498599494]3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов
[bookmark: _Hlk172489727]3.1.1. Действие МНГП Усть-Абаканского района распространяется на всю территорию муниципального района, на правоотношения, возникшие после вступления в силу МНГП Усть-Абаканского района. 
3.1.2. МНГП Усть-Абаканского района входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность в муниципальном районе. МНГП Усть-Абаканского района применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории муниципального  района, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.
3.1.3. МНГП Усть-Абаканского района являются обязательными для ОМС муниципального района при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:
1) схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район, изменений в схему;
2) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение объектов местного значения муниципального района;
3) условий аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории;
4) решения о комплексном развитии территории;
5) договора о комплексном развитии территории;
3.1.4. МНГП Усть-Абаканского района являются обязательными для победителей аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о комплексном развитии территории).
МНГП Усть-Абаканского района являются обязательными для разработчиков проектов схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район, документации по планировке территории и внесения в них изменений.
3.1.5. МНГП Усть-Абаканского района являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.
3.1.6. Расчетные показатели МНГП Усть-Абаканского района могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:
 – в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
– в условиях аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе ОМС.
3.1.7. МНГП Усть-Абаканского района могут применяться: 
 – при подготовке стратегии и программ социально-экономического развития муниципального района; 
 – для принятия решений ОМС, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории муниципального района;
 – физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования; 
 – при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район, изменений в схему;
 – при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
 – в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.1.8. Применение расчетных показателей обеспеченности и доступности ОМЗ, установленных в основной части МНГП Усть-Абаканского района, при подготовке схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – СТП), документации по планировке территории (далее – ДПТ), правил землепользования и застройки поселений Усть-Абаканского района (далее – ПЗЗ) для определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории отражено в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
	Расчетные показатели по видам ОМЗ
	СТП
	ДПТ
	ПЗЗ

	1.1. Расчетные показатели объектов местного значения в области жилищного строительства
	+
	+
	+

	1.2. Расчетные показатели объектов местного значения в области образования
	+
	+
	+

	1.3. Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры 
	+
	+
	+

	1.4. Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и спорта
	+
	+
	+

	1.5. Расчетные показатели объектов местного значения в области муниципального архива
	+
	+
	+

	1.6. Расчетные показатели объектов местного значения в области молодежной политики
	+
	+
	+

	1.7. Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения
	+
	+
	-

	1.8. Расчетные показатели объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры
	+
	+
	+

	1.9. Расчетные показатели объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
	+
	+
	+

	1.10. Расчетные показатели объектов местного значения в области гражданской обороны
	+
	+
	+

	1.11. Расчетные показатели объектов местного значения в области содержания мест захоронения и ритуальных услуг
	+
	+
	+

	1.12. Расчетные показатели объектов местного значения в области общественного питания, торговли, бытового обслуживания
	+
	+
	+

	1.13. Расчетные показатели объектов местного значения в области благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха
	+
	+
	-

	1.14. Расчетные показатели объектов местного значения в области сбора, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
	-
	+
	+


[bookmark: _Toc496532912][bookmark: _Toc498599495]3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов
[bookmark: Par1419]3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в МНГП Усть-Абаканского района производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в документах территориального планирования (в схеме территориального планирования, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и т.п.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
3.2.3. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
3.2.4. В случае утверждения РНГП РХ, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в МНГП Усть-Абаканского района, для территорий нормирования в пределах муниципального района применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.
3.2.5. Применение МНГП Усть-Абаканского района при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).
3.2.6. По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.
3.2.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 
На особо охраняемых природных территориях МНГП Усть-Абаканского района применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.
На территориях природных и озелененных МНГП Усть-Абаканского района применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озелененных территорий.
На территориях зон с особыми условиями использования территорий МНГП Усть-Абаканского района применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Республики Хакасия, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.
Размещение объектов экстренных служб, обеспечивающих безопасность населения и территории, в том числе пожарных депо, подстанций скорой помощи, иных объектов, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
3.2.8. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Республики Хакасия, на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 


Приложение 1
к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия
Перечень используемых сокращений
В МНГП Усть-Абаканского района применяются следующие сокращения:
	[bookmark: Par46]Сокращения слов и словосочетаний

	Сокращение
	Слово/словосочетание

	МНГП
	местные нормативы градостроительного проектирования 

	МНГП Усть-Абаканского района
	настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия

	НПА
	нормативный правовой акт

	ОМС
	органы местного самоуправления

	п.
	пункт

	РНГП РХ
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Хакасия, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 07.02.2022 № 090-30-п 

	РП ОМЗ
	расчетные показатели объектов местного значения

	РФ
	Российская Федерация

	СП 42.13330.2016
	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

	СТП
	схема территориального планирования
	

	ТКО
	твердые коммунальные отходы

	ст.
	статья

	ч.
	часть

	Сокращения единиц измерений

	Обозначение
	Наименование единицы измерения

	ед.
	единица

	кВ
	киловольт

	мин.
	минута

	тыс. 
	тысяча

	[bookmark: OLE_LINK61]чел.
	человек




Приложение 2
к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия
Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке МНГП Усть-Абаканского района
Нормативные правовые акты Российской Федерации
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004 № 188-ФЗ.
4. [bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156]Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. [bookmark: OLE_LINK161]Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».
7. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».
8. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
9. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
10. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
11. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
12. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.
Нормативные правовые акты Республики Хакасия
1. Закон Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и наделении их, соответственно, статусом муниципального района, городского, сельского поселения».
2. Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 № 83-ЗРХ «О градостроительной деятельности на территории Республики Хакасия».
3. Закон Республики Хакасия от 12.02.2020 № 01-ЗРХ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года».
4. Закон Республики Хакасия от 08.11.2011 № 105-ЗРХ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Хакасия».
5. Постановление Правительства Республики Хакасия от 04.09.2023 № 677 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Хакасия». 
6. Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 08.08.2012 № 86-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».
7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 26.12.2022 № 010-941-пр «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Республики Хакасия».
8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 07.02.2022 № 090-30-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Хакасия».
[bookmark: _Toc488148046][bookmark: OLE_LINK331][bookmark: OLE_LINK332]Нормативные акты муниципального образования Усть-Абаканский район
1. [bookmark: _Toc488148047]Устав муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия, утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия от 20.06.2005 года № 52.
2. Решение Совет депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 24.12.2012г. № 81 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район»
3. Решение Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 25.12.2018 № 68 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года».
4.  Постановление Администрации Усть-Абаканского района от 28.12.2018 № 2085-п «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года».
Своды правил по проектированию и строительству (СП). 
1. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
2. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
3. СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования».
4. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».
5. СП 88.13330.2022. «Защитные сооружения гражданской обороны».
[bookmark: _Toc488148049]Интернет – источники
1. [bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]Федеральная государственная информационная система территориального планирования – http://fgis.economy.gov.ru.
2. Федеральная служба государственной статистики –https://rosstat.gov.ru. 
3. . 
4. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://economy.gov.ru. 
5. Правительство Республики Хакасия – https://r-19.ru. 
6. Официальный портал Усть-Абаканский район – https://ust-abakan.ru.


Приложение 3
к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия

Вопросы и объекты местного значения муниципального района 
	Вопросы местного значения муниципального района (ФЗ-131 ст. 14, 15) и иные права органов местного самоуправления (ФЗ-131 ст. 15.1), имеющие отношение к градостроительному проектированию
	Примерный состав объектов местного значения, создаваемых для решения вопросов местного значения
	Наличие полномочия по нормированию у ОМС 
(да /нет).

	1
	2
	3

	Ст. 14, ч.1, п.4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
	- понизительные подстанции напряжением 110/10 кВ;
- распределительные пункты напряжением 10 кВ;
- линии электропередачи напряжением 10 кВ
	Да

	
	- газораспределительные станции; 
- газораспределительные пункты;
- газопровод высокого (среднего) давления;
- пункты редуцирования газа
	Да

	
	- теплоэлектроцентрали;
- котельные;
- магистральные сети теплоснабжения;
- тепловые перекачивающие насосные станции
	Да

	
	- водозаборы и сопутствующие сооружения;
- водоочистные сооружения; 
- насосные станции;
- магистральные сети водоснабжения
	Да

	
	- канализационные очистные и сопутствующие сооружения; 
- канализационные насосные станции;
- магистральные сети водоотведения
	Да

	
	склады топлива
	Да

	Ст. 14, ч.1, п.5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог;
- стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах;
- производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения (дорожные ремонтно-строительные управления)
	Да

	Ст. 14, ч.1, п.6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 
	муниципальный жилищный фонд; объекты жилищного строительства
	Да

	Ст. 14, ч.1, п.7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
	- автобусные линии общественного транспорта;
- остановки общественного пассажирского транспорта;
- автобусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава;
- транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта
	Да

	Ст. 14, ч.1, п.8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
	
	Нет <1>


	Ст. 14, ч.1, п.10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	- отделение почтовой связи;
- телефонная сеть общего пользования;
- объекты телерадиовещания, доступа к сети – Интернет;
- объекты общественного питания;
- объекты торговли;
- объекты бытового обслуживания 
	Да

	Ст. 14, ч.1, п.11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
	- общедоступные библиотеки с детским отделением.

	Да

	Ст. 14, ч.1, п.13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения
	объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения
	Нет <2>


	Ст. 14, ч.1, п.13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
	- дом народного творчества;
- выставочные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов
	Да <3>


	Ст. 14, ч.1, п.15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	- парки (в том числе многофункциональные); 
- скверы, сады, бульвары, набережные;
- пляжи; 
- площадки для отдыха;
- проходы к водным объектам.
	Да

	Ст. 14, ч.1, п.18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов
	площадки для сбора бытовых отходов и мусора
	Да

	Ст. 14, ч.1, п.22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	- кладбище;
- колумбарий;
- бюро ритуального обслуживания 
	Да

	Ст. 14, ч.1, п.23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	- защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия);
- объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования);
- сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций;
- склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	Нет <4>

	Ст. 14, ч.1, п.26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
	спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)
	Нет <5>

	Ст. 14, ч.1, п.27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения
	- лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения;
- санаторно-курортные организации;
- особо охраняемые природные территории местного значения
	Нет <6>

	Ст. 14, ч.1, п.31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов
	- водные объекты 
- пляжи; 
- набережные
	Да

	Ст. 14.1, ч.1, п.9) создание условий для развития туризма;
	- центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений, аквапарки; 
- дома отдыха, пансионаты, spa-центры, spa-отели; 
- базы отдыха, туристские базы; 
- гостиницы;
- мотели, кемпинги; 
- объекты общественного питания; 
- торговые объекты; 
- пункты проката; 
- бассейны; 
- пляжи общего пользования;
- стоянки маломерного флота; 
- парковки автомобильного транспорта в т.ч. перехватывающие;
- общественные туалеты
	Да

	Ст. 14.1, ч.1, п.1) создание музеев поселения
	- краеведческий музей;
- тематический музей
	Да

	Ст. 15, ч.1, п.3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района
	-администрация муниципального района;
-организации, учреждения, предприятия подведомственные муниципальному району (не указанные ниже)  
	Да

	Ст. 15, ч.1, п.4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений
	- понизительные подстанции напряжением 110/10 кВ;
- распределительные пункты напряжением 10 кВ;
- линии электропередачи напряжением 10 кВ
	Да

	
	- газораспределительные станции; 
- газораспределительные пункты;
- газопровод высокого (среднего) давления;
- пункты редуцирования газа
	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

	- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог;
- стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах;
- производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения (дорожные ремонтно-строительные управления)
	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
	- автобусные линии общественного транспорта;
- остановки общественного пассажирского транспорта;
- автобусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава;
- транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта
	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией
	- пункты охраны порядка
	Нет <7>

	Ст. 15, ч.1, п. 9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	- объекты для размещения органов  контроля за состоянием окружающей среды
	Нет <8>

	Ст. 15, ч.1, п. 11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях,
 организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях,
 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время
	- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации:
- организации начального общего образования;
- организации основного общего образования;
- организации среднего общего образования;
- внешкольные организации (в том числе центры дополнительного образования детей);
- детские оздоровительные лагеря 
	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района
	медицинские организации, в том числе:
- больничные организации;
- амбулаторно-поликлинические организации
  (фельдшерско-акушерские пункты);
- организации скорой медицинской помощи
	Нет <9>


	Ст. 15, ч.1, п. 14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов
	- полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов;
- мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты;
- мусороперегрузочные станции;
- сливные станции;
- поля складирования и захоронения обезвреженных осадков
	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений
	архив муниципального района
	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг
	- кладбище;
- бюро ритуального обслуживания 
	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	- отделение почтовой связи;
- телефонная сеть общего пользования;
- объекты телерадиовещания, доступа к сети – Интернет;
- объекты общественного питания;
- объекты торговли;
- объекты бытового обслуживания 
	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов
	- межпоселенческая библиотека;
- детские библиотека.

	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
	- центр культурного развития;
- концертный зал;
- краеведческий музей;

	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района
	- дом народного творчества;
- выставочные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов
	Да <10>

	Ст. 15, ч.1, п. 19.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района
	объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения
	Нет <11>


	Ст. 15, ч.1, п. 21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	- защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия);
- объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования);
- сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций;
- склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	Нет <12>

	Ст. 15, ч.1, п. 22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
	- лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения;
- санаторно-курортные организации;
- особо охраняемые природные территории местного значения
	Нет <13>

	Ст. 15, ч.1, п. 23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района
	- административные здания;
- склады материально-технического обеспечения
	Нет <14>

	Ст. 15, ч.1, п. 24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
	- спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)
	Нет <15>


	Ст. 15, ч.1, п. 25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
	- бизнес-инкубатор;
- технопарк
	Да <16>


	Ст. 15, ч.1, п. 26) обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района
	- плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки и т. д.)
- спортивные залы;
- физкультурно-оздоровительный комплексы;
- бассейны;
- спортивные тренировочные базы;
- спортивно-оздоровительные лагеря
	Да

	Ст. 15, ч.1, п. 27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
	
	Да <17>


	Ст. 15, ч.1, п. 28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	- водные объекты 
- пляжи; 
- набережные;
- проходы к водным объектам
	Да

	Ст. 15.1, ч.1, п.8) создание условий для развития туризма;
	- центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений, аквапарки; 
- дома отдыха, пансионаты, spa-центры, spa-отели; 
- базы отдыха, туристские базы; 
- гостиницы;
- мотели, кемпинги; 
- объекты общественного питания; 
- торговые объекты; 
- пункты проката; 
- бассейны; 
- пляжи общего пользования;
- стоянки маломерного флота; 
- парковки автомобильного транспорта в т.ч. перехватывающие; 
- общественные туалеты
	Да

	Ст. 15.1, ч.1, п.1) создание музеев муниципального района
	- краеведческий музей;
- тематический музей
	Да


Примечания:
1. Организационное мероприятие. Проектирование объектов обеспечения безопасности населения и территорий регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти.
2. Организационное мероприятие, сами памятники не проектируются, поэтому обеспеченность и доступность не нормируются, вопросы регулируется ФЗ № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и иными НПА.
3. Помещения и выставочные площади как правило создаются на существующей базе объектов культуры и торговли.
4. Объекты безопасности нормируются федеральными НПА, в т.ч. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
5. Вопросы безопасности, охраны жизни и здоровья нормируются федеральными НПА.
6. Организационные мероприятия не связанное с созданием специфических объектов местного значения.
7. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» не предусмотрено создание муниципальной милиции.
8. Организационное мероприятие. Проектирование объектов для охраны окружающей среды регулируются федеральными нормативными правовыми актами.
9. В соответствии со ст. 16,17 ФЗ-323 от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» оказание медицинской помощи населению относится к региональным полномочиям, а не органов местного самоуправления.
10. Развития местного традиционного народного художественного творчества осуществляется как правило на базе объектов культуры и досуга.
11. Организационное мероприятие, сами памятники не проектируются, обеспеченность и доступность не нормируются, вопросы сохранения и использования регулируется Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», Законом Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российский Федерации, расположенных на территории Калужской области» и иными НПА.
12. Объекты безопасности нормируются федеральными НПА, в т.ч. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
13. Организационные мероприятия не связанное с созданием специфических объектов местного значения.
14. Организационное мероприятие. Мобилизационной подготовка регулируются федеральными НПА.
15. Вопросы безопасности, охраны жизни и здоровья нормируются федеральными НПА.
16. Основной формой содействия развитию малого и среднего предпринимательства градостроительными средствами является удовлетворение запросов бизнеса в земельных участках, зданиях и сооружениях для размещения объектов, торговли, питания, отдыха, туризма и т.д. в объеме не ниже нормативного обеспечения населения такими объектами.
17. Организационные мероприятия проводятся на базе объектов спорта, культуры и образования.



СОДЕРЖАНИЕ
	1. Основная часть 
	1

	Общие положения
	1

	1.1. Расчетные показатели объектов местного значения в области жилищного строительства
	2

	1.2. Расчетные показатели объектов местного значения в области образования
	3

	1.3. Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры 
	6

	1.4. Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и спорта
	8

	1.5. Расчетные показатели объектов местного значения в области муниципального архива
	9

	1.6. Расчетные показатели объектов местного значения в области молодежной политики
	9

	1.7. Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения
	9

	1.8. Расчетные показатели объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры
	11

	1.9. Расчетные показатели объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
	11

	1.10. Расчетные показатели объектов местного значения в области гражданской обороны
	11

	1.11. Расчетные показатели объектов местного значения в области содержания мест захоронения и ритуальных услуг
	12

	1.12. Расчетные показатели объектов местного значения в области общественного питания, торговли, бытового обслуживания
	12

	1.13. Расчетные показатели объектов местного значения в области благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха
	13

	1.14. Расчетные показатели объектов местного значения в области сбора, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
	14

	2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
	15

	[bookmark: _Hlk151734878]2.1. Цели и задачи подготовки местных нормативов
	15

	2.2. Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального района
	15

	2.3. Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых устанавливаются расчетные показатели, и состава расчетных показателей
	17

	2.4. Обоснование значений расчетных показателей
	19

	3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
	24

	3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов
	24

	3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов
	26

	Приложение 1 Перечень используемых сокращений
	28

	Приложение 2 Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке местных нормативов
	29

	Приложение 3 Вопросы и объекты местного значения муниципального района
	31



